Lake Jesup TMDL: Source Breakout by Jurisdiction
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 Source: Lake Jesup TMDL Document - April 14, 2006

	
	Runoff
(acre-ft)
	Nitrogen Load
(tons)
	Phosphorus Load
(tons)

	Jurisdiction
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save

	Altamonte Springs
	277
	277
	0
	0.60
	0.44
	0.16
	0.085
	0.066
	0.019

	Cassleberry
	3,021
	3,021
	0
	6.80
	6.46
	0.34
	0.888
	0.844
	0.044

	Eatonville
	369
	326
	43
	0.78
	0.75
	0.03
	0.107
	0.104
	0.003

	Lake Mary
	1,846
	1,846
	0
	4.07
	3.74
	0.33
	0.557
	0.509
	0.048

	Longwood
	1,699
	1,699
	0
	3.81
	3.60
	0.21
	0.522
	0.491
	0.031

	Maitland
	1,821
	1,821
	0
	3.57
	3.57
	0.00
	0.453
	0.452
	0.000

	Orange County
	2,844
	2,456
	389
	5.41
	5.15
	0.26
	0.801
	0.770
	0.031

	Orlando
	2,798
	1,814
	984
	4.05
	3.19
	0.86
	0.590
	0.469
	0.121

	Oveido
	2,724
	2,724
	0
	6.19
	4.09
	2.10
	0.795
	0.565
	0.230

	Sanford
	4,675
	4,675
	0
	10.51
	8.88
	1.63
	1.354
	1.160
	0.195

	Seminole Co
	38,933
	38,933
	0
	81.22
	72.36
	8.86
	7.481
	6.492
	0.990

	Winter Park
	3,432
	3,319
	112
	6.88
	6.69
	0.20
	0.940
	0.916
	0.024

	Winter Springs
	7,139
	7,139
	0
	15.37
	10.98
	4.39
	1.653
	1.162
	0.491

	Grand Total
	71,580
	70,052
	1,528
	149.28
	129.90
	19.38
	16.227
	14.000
	2.227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Runoff
(%)
	Nitrogen Load
(%)
	Phosphorus Load
(%)

	Jurisdiction
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs

	Altamonte Springs
	0.4%
	0.4%
	0.0%
	0.4%
	0.3%
	27.3%
	0.5%
	0.5%
	22.4%

	Cassleberry
	4.2%
	4.3%
	0.0%
	4.6%
	5.0%
	5.0%
	5.5%
	6.0%
	4.9%

	Eatonville
	0.5%
	0.5%
	11.6%
	0.5%
	0.6%
	4.1%
	0.7%
	0.7%
	2.8%

	Lake Mary
	2.6%
	2.6%
	0.0%
	2.7%
	2.9%
	8.1%
	3.4%
	3.6%
	8.6%

	Longwood
	2.4%
	2.4%
	0.0%
	2.6%
	2.8%
	5.5%
	3.2%
	3.5%
	6.0%

	Maitland
	2.5%
	2.6%
	0.0%
	2.4%
	2.7%
	0.1%
	2.8%
	3.2%
	0.1%

	Orange County
	4.0%
	3.5%
	13.7%
	3.6%
	4.0%
	4.8%
	4.9%
	5.5%
	3.9%

	Orlando
	3.9%
	2.6%
	35.2%
	2.7%
	2.5%
	21.3%
	3.6%
	3.4%
	20.4%

	Oveido
	3.8%
	3.9%
	0.0%
	4.1%
	3.1%
	34.0%
	4.9%
	4.0%
	28.9%

	Sanford
	6.5%
	6.7%
	0.0%
	7.0%
	6.8%
	15.5%
	8.3%
	8.3%
	14.4%

	Seminole Co
	54.4%
	55.6%
	0.0%
	54.4%
	55.7%
	10.9%
	46.1%
	46.4%
	13.2%

	Winter Park
	4.8%
	4.7%
	3.3%
	4.6%
	5.1%
	2.9%
	5.8%
	6.5%
	2.5%

	Winter Springs
	10.0%
	10.2%
	0.0%
	10.3%
	8.5%
	28.6%
	10.2%
	8.3%
	29.7%

	Grand Total
	100.0%
	100.0%
	2.1%
	100.0%
	100.0%
	13.0%
	100.0%
	100.0%
	13.7%
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