Lake Jesup TMDL: Source Breakout by Land Use
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Source: Lake Jesup TMDL Document - April 14, 2006

	
	Runoff
(acre-ft)
	Nitrogen Load
(tons)
	Phosphorus Load
(tons)

	Land Use
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save

	Agriculture/Golf Cour
	2,457
	2,425
	32
	6.94
	6.40
	0.54
	1.017
	0.954
	0.063

	Commercial
	5,482
	5,067
	414
	12.56
	10.76
	1.80
	1.813
	1.580
	0.233

	High Density Resident
	2,028
	2,001
	27
	5.97
	5.05
	0.92
	1.209
	1.058
	0.151

	Industrial/Utility
	2,260
	2,245
	15
	4.96
	4.55
	0.40
	0.858
	0.795
	0.063

	Institutional
	1,461
	1,433
	28
	4.05
	3.38
	0.66
	0.265
	0.229
	0.036

	Low Density Residenti
	1,100
	1,100
	0
	2.67
	2.42
	0.25
	0.597
	0.542
	0.054

	Medium Density Reside
	6,980
	6,709
	271
	16.88
	12.02
	4.86
	3.724
	2.869
	0.855

	Open
	4,351
	4,337
	15
	6.69
	5.89
	0.79
	0.267
	0.242
	0.025

	Transportation Facili
	8,011
	7,935
	77
	18.30
	13.68
	4.62
	2.740
	2.215
	0.525

	Water
	6,037
	5,438
	599
	8.38
	7.87
	0.52
	0.738
	0.695
	0.043

	Wetlands
	18,356
	18,306
	50
	36.12
	32.66
	3.46
	2.032
	1.873
	0.159

	Wetlands2
	13,057
	13,057
	0
	25.76
	25.21
	0.55
	0.966
	0.947
	0.019

	Grand Total
	71,580
	70,052
	1,528
	149.28
	129.90
	19.38
	16.227
	14.000
	2.227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Runoff
(%)
	Nitrogen Load
(%)
	Phosphorus Load
(%)

	Land Use
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save

	Agriculture/Golf Cour
	3.4%
	3.5%
	1.3%
	4.6%
	4.9%
	7.8%
	6.3%
	6.8%
	6.2%

	Commercial
	7.7%
	7.2%
	7.6%
	8.4%
	8.3%
	14.3%
	11.2%
	11.3%
	12.8%

	High Density Resident
	2.8%
	2.9%
	1.3%
	4.0%
	3.9%
	15.4%
	7.5%
	7.6%
	12.5%

	Industrial/Utility
	3.2%
	3.2%
	0.6%
	3.3%
	3.5%
	8.1%
	5.3%
	5.7%
	7.3%

	Institutional
	2.0%
	2.0%
	1.9%
	2.7%
	2.6%
	16.4%
	1.6%
	1.6%
	13.7%

	Low Density Residenti
	1.5%
	1.6%
	0.0%
	1.8%
	1.9%
	9.3%
	3.7%
	3.9%
	9.1%

	Medium Density Reside
	9.8%
	9.6%
	3.9%
	11.3%
	9.3%
	28.8%
	22.9%
	20.5%
	23.0%

	Open
	6.1%
	6.2%
	0.3%
	4.5%
	4.5%
	11.9%
	1.6%
	1.7%
	9.4%

	Transportation Facili
	11.2%
	11.3%
	1.0%
	12.3%
	10.5%
	25.3%
	16.9%
	15.8%
	19.2%

	Water
	8.4%
	7.8%
	9.9%
	5.6%
	6.1%
	6.2%
	4.5%
	5.0%
	5.8%

	Wetlands
	25.6%
	26.1%
	0.3%
	24.2%
	25.1%
	9.6%
	12.5%
	13.4%
	7.8%

	Wetlands2
	18.2%
	18.6%
	0.0%
	17.3%
	19.4%
	2.2%
	6.0%
	6.8%
	2.0%

	Grand Total
	100.0%
	100.0%
	2.1%
	100.0%
	100.0%
	13.0%
	100.0%
	100.0%
	13.7%
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