Lake Jesup TMDL: Source Breakout by Subbasin
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Source: Lake Jesup TMDL Document - April 14, 2006
	
	Runoff
(acre-ft)
	Nitrogen Load
(tons)
	Phosphorus Load
(tons)

	Subbasin
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save

	Gee Creek
	5,443
	5,443
	0
	11.85
	10.02
	1.83
	1.509
	1.288
	0.221

	Howell Creek
	25,193
	23,665
	1,528
	51.42
	42.35
	9.07
	6.820
	5.751
	1.070

	Lake Jesup
	31,304
	31,304
	0
	65.17
	61.28
	3.89
	5.544
	5.110
	0.434

	Little Lake Howell
	1,972
	1,972
	0
	4.19
	3.10
	1.08
	0.467
	0.353
	0.114

	Soldiers Creek
	7,668
	7,668
	0
	16.66
	13.15
	3.50
	1.886
	1.498
	0.388

	Grand Total
	71,580
	70,052
	1,528
	149.28
	129.90
	19.38
	16.227
	14.000
	2.227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Runoff
(%)
	Nitrogen Load
(%)
	Phosphorus Load
(%)

	Subbasin
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save
	Gross
	Net
	BMPs
Save

	Gee Creek
	7.6%
	7.8%
	0.0%
	7.9%
	7.7%
	15.5%
	9.3%
	9.2%
	14.6%

	Howell Creek
	35.2%
	33.8%
	6.1%
	34.4%
	32.6%
	17.6%
	42.0%
	41.1%
	15.7%

	Lake Jesup
	43.7%
	44.7%
	0.0%
	43.7%
	47.2%
	6.0%
	34.2%
	36.5%
	7.8%

	Little Lake Howell
	2.8%
	2.8%
	0.0%
	2.8%
	2.4%
	25.9%
	2.9%
	2.5%
	24.4%

	Soldiers Creek
	10.7%
	10.9%
	0.0%
	11.2%
	10.1%
	21.0%
	11.6%
	10.7%
	20.6%

	Grand Total
	100.0%
	100.0%
	2.1%
	100.0%
	100.0%
	13.0%
	100.0%
	100.0%
	13.7%
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